


MVL-KBT-0806-110-M42
0.806x 110 mm 1.75”  双远心镜头
	双远心系列镜头针对机器视觉行业设计，成像质量优秀。
	

	
	



功能特性
	· 高分辨率，画面清晰度一致性好

	· 低畸变，高远心度，适合高精度测量与定位

	· 最大支持1.75"相机






技术参数
	型号
	MVL-KBT-0806-110-M42

	性能

	放大倍率
	0.806

	工作距离
	110 mm

	F数
	F13.5

	景深
	±1.2 @F20

	畸变
	< 0.1%

	物方分辨率
	10.4 µm

	物方远心度
	< 0.1%

	像面尺寸
	1.75"

	结构

	接口类型
	M42-Mount

	同轴光
	不支持

	外形尺寸
	209.3 mm × Φ66 mm

	温度
	-10~50℃

	一般规范

	认证
	RoHS2.0


*景深为像方最大弥散圆直径为40 µm时的理论计算值


外形尺寸
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